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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Редни број 1.2.38/2024

ПОНУЂАЧИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПЕЧАТИРАЈУ ТРАЖЕНЕ ДОКАЗЕ И ДОКУМЕНТЕ

Напомена: У складу са чланом 25. став 3. 4. и 5. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Србије, број 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) није обавезна употреба печата.
Набавка услуга: Одржавање система видео надзора на територији града, чији је наручилац Градска управа  Пирот, редни број: 1.2.38/2024.
Рок за реализацију предметне набавке: Реализација Уговора ће се вршити најкасније до 31. децембра 2024.године.
Процењена вредност набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује: 600.000,00 динара без ПДВ-а.
ЦПВ ознака: 50000000 -  Услуге одржавања и поправки 
Основ за изузеће  од примене Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 91/2019 и 92/2023): Члан 27. став 1 тачка 1 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 91/2019 и 92/2023).
Начин плаћања: Плаћање ће бити извршено у року од 45 дана, по испостављању фактуре за услуге из Спецификације.
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда на основу критеријума цене.
Резервни критеријум: Уколико два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач који је понудио  дужи рок плаћања.

Рок за подношење понуда је 14.06.2024. године године до 12:00 часова.
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на мејл saobinspekcija@pirot.rs у року и то најкасније до 12:00 часова дана 14.06.2024. године.	
Конкурсну документацију одштампати. Попунити и потписати Спецификацију понуде, Опште податке о понуђачу,  податке о подизвођачу и податке о учеснику у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), Образац – Опис предмета набавке и попуњен и потписан Модел уговора.
Попуњену Конкурсну документацију скенирати и послати путем мејла.
Понуде се достављају на обрасцу Конкурсне документације на мејл saobinspekcija@pirot.rs. 

Понуда се сматра благовременом и ако је примљена од стране писарнице Градске управе Пирот у року и то најкасније до 12:00 часова 14.06.2024. године. Конкурсну документацију попунити и потписати Спецификацију понуде, Опште податке о понуђачу,  податке о подизвођачу и податке о учеснику у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), Образац – Опис предмета набавке и Модел уговора.
Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику са назнаком - Понуда за набавку услуге на коју се Закон о јавним набавкама не примењује: Одржавање система видео надзора на територији града, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број: 1.2.38/2024, са називом понуђача, подацима о понуђачу, бројем телефона и адресом понуђача. Понуду доставити на адресу:
Градска управа Пирот
ул. Српских владара број 82, канцеларија бр. 4 на првом спрату
18300 Пирот
Понуда се сматра благовремeном и ако је примљена од стране наручиоца путем поште до 14.06.2024. године до 12:00 часова.

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Технички капацитет: Алати, погонска или техничка опрема
Правни основ:
Члан 117. став 1. „Наручилац може да одреди услове у погледу техничког и стручног капацитета којима се обезбеђује да привредни субјект има потребне кадровске и техничке ресурсе и искуство потребно за извршење уговора о јавној набавци са одговарајућим нивоом квалитета, а нарочито може да захтева да привредни субјект има довољно искуства у погледу раније извршених уговора.“ 
Додатни опис критеријума: Неопходно је да понуђач поседује одговарајућу телекомуникациону опрему потребну за извршење предмета набавке, и то: најмање један ОТДР мерни уређај и најмање један фузиони сплајсер
Начин доказивања испуњености критеријума: 
Фотокопија пописне листе или другим валидним документом којим доказује да располаже траженом опремом (Уговор о купопродаји или рачун или Уговор о закупуили слично).

Стручни капацитет
Додатни опис критеријума:
Да је понуђач у претходне три године реализовао најмање један уговор који се односи на радове на оптичким мрежама у најмањем износу од 600.000 динара без ПДВ-а.
Начин доказивања испуњености критеријума:
Копија уговора који се односи на радове на оптичким мрежама или Потврда наручиоца о квалитетној реализацији уговора којом се доказује да је успешно извршавао своје обавезе из уговора оверене од стране наручиоца која мора да садржи: назив наручиоца, предмет посла, датум почетка и завршетка уговора, динамику имплематнтације, вредност уговора.







СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ

Набавка услуга: Одржавање система видео надзора на територији града, чији је наручилац Градска управа  Пирот, редни број: 1.2.38/2024

ТЕХНИЧКИ ОПИС

Изградњом оптичке мреже на територији града, створени су технички предуслови да се у оквиру редовног одржавања изврши унапређење система у смислу повезивања свих елемената система видео надзора опште намене преко оптичке мреже. За реализацију тог посла потребна је набавка додатне опреме, како би се постојећи систем унапредио и са бежичне прешао на оптичку мрежу.
Даље у тексту, описано је свако камерно место понаособ.

1. ОТП банка
Синглмодни оптички кабл завршен је у ЗОК-у са типом конектора SC-APC. Поред ЗОК-а потребно је монтирати ПВЦ орман (довољних димензија за смештај активне комуникационе опреме), са уводницима за каблове, две бравице и IP65 заштитом. Индустријски свич, који се монтира у поменути ПВЦ орман, треба да задовољава следеће карактеристике:
1) 2x 1000 Base-X (SFP)
2) 1X 10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE)
3) 3X 10/100 Base-T (PoE+/PoE)
4) PoE буџет минимално 96W
5) До 30W по порту максимално
6) У складу са IEEE802.3af, IEEE802.3at и Hi-PoE
7) MAC auto study and aging, MAC address list capacity  min. 8K
8) Switching Capacity 6.8Gbps
9) 802.1Q Стандард VLAN
10) Подржава Spanning Tree, STP/RSTP
11) Подржава Loop Detection
12) Напајачка јединица 220VAc
13) Рaдна температура -30°C～65°C
14) Димензије 150mm×100mm×30mm
15) Маса максимално 500g 
Са 2 оптичка модула следећих карактеристика:
1) Гигабитни индустријски синглмодни SFP
2) LC PC port
3) 1310nm слање и 1310nm пријем
4) Домет до 20 km 
5) Максимална брзина 1Gbps
6) Температура рада -40° - +85°C

Ради повезивања, неопходна су 2 синглмодна дуплекс оптичкa печ корда, дужине 1m, са типом конектора SC-APC/LC-PC дуплекс, за спољашњу монтажу, или са заштитним цревом, као и етернет печ корд за спољашњу монтажу, минимално категорије 6, дужине 1m.  

2. Отп Банка 2

Синглмодни оптички кабл завршен је у ЗОК-у са типом конектора SC-APC. Поред ЗОК-а потребно је монтирати ПВЦ орман (довољних димензија за смештај активне комуникационе опреме), са уводницима за каблове, две бравице и IP65 заштитом. Индустријски свич, који се монтира у поменути ПВЦ орман, треба да задовољава следеће карактеристике:
1) 2x 1000 Base-X (SFP)
2) 1X 10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE)
3) 3X 10/100 Base-T (PoE+/PoE)
4) PoE буџет минимално 96W
5) До 30W по порту максимално
6) У складу са IEEE802.3af, IEEE802.3at и Hi-PoE
7) MAC auto study and aging, MAC address list capacity  min. 8K
8) Switching Capacity 6.8Gbps
9) 802.1Q Стандард VLAN
10) Подржава Spanning Tree, STP/RSTP
11) Подржава Loop Detection
12) Напајачка јединица 220VAc
13) Рдана температура -30°C～65°C
14) Димензије 150mm×100mm×30mm
15) Маса максимално 500g 
са оптичким модулом следећих карактеристика:
1) Гигабитни индустријски синглмодни SFP
2) LC PC port
3) 1310nm слање и 1310nm пријем
4) Домет до 20 km 
5) Максимална брзина 1Gbps
6) Температура рада -40° - +85°C

Ради повезивања, неопходан је синглмодни дуплекс оптички печ корд, дужине 1m, са типом конектора SC-APC/LC-PC дуплекс, за спољашњу монтажу, или са заштитним цревом, као и етернет печ корд за спољашњу монтажу, минимално категорије 6, дужине 1m

3. Касарна
Синглмодни оптички кабл завршен је у ЗОК-у са типом конектора SC-APC. Поред ЗОК-а потребно је монтирати ПВЦ орман (довољних димензија за смештај активне комуникационе опреме), са уводницима за каблове, две бравице и IP65 заштитом. Индустријски свич, који се монтира у поменути ПВЦ орман, треба да задовољава следеће карактеристике:
1) 2x 1000 Base-X (SFP)
2) 1X 10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE)
3) 3X 10/100 Base-T (PoE+/PoE)
4) PoE буџет минимално 96W
5) До 30W по порту максимално
6) У складу са IEEE802.3af, IEEE802.3at и Hi-PoE
7) MAC auto study and aging, MAC address list capacity  min. 8K
8) Switching Capacity 6.8Gbps
9) 802.1Q Стандард VLAN
10) Подржава Spanning Tree, STP/RSTP
11) Подржава Loop Detection
12) Напајачка јединица 220VAc
13) Рaдна температура -30°C～65°C
14) Димензије 150mm×100mm×30mm
15) Маса максимално 500g 
са оптичким модулом следећих карактеристика:
1) Гигабитни индустријски синглмодни SFP
2) LC PC port
3) 1310nm слање и 1310nm пријем
4) Домет до 20 km 
5) Максимална брзина 1Gbps
6) Температура рада -40° - +85°C

Ради повезивања, неопходан је синглмодни дуплекс оптички печ корд, дужине 1m, са типом конектора SC-APC/LC-PC дуплекс, за спољашњу монтажу, или са заштитним цревом, као и етернет печ корд за спољашњу монтажу, минимално категорије 6, дужине 1m

4. Крупачка раскрсница
Синглмодни оптички кабл завршен је у ЗОК-у са типом конектора SC-APC. Поред ЗОК-а потребно је монтирати ПВЦ орман (довољних димензија за смештај активне комуникационе опреме), са уводницима за каблове, две бравице и IP65 заштитом. Индустријски свич, који се монтира у поменути ПВЦ орман, треба да задовољава следеће карактеристике:
1) 2x 1000 Base-X (SFP)
2) 1X 10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE)
3) 3X 10/100 Base-T (PoE+/PoE)
4) PoE буџет минимално 96W
5) До 30W по порту максимално
6) У складу са IEEE802.3af, IEEE802.3at и Hi-PoE
7) MAC auto study and aging, MAC address list capacity  min. 8K
8) Switching Capacity 6.8Gbps
9) 802.1Q Стандард VLAN
10) Подржава Spanning Tree, STP/RSTP
11) Подржава Loop Detection
12) Напајачка јединица 220VAc
13) Рдана температура -30°C～65°C
14) Димензије 150mm×100mm×30mm
15) Маса максимално 500g 
са оптичким модулом следећих карактеристика:
1) Гигабитни индустријски синглмодни SFP
2) LC PC port
3) 1310nm слање и 1310nm пријем
4) Домет до 20 km 
5) Максимална брзина 1Gbps
6) Температура рада -40° - +85°C

Ради повезивања, неопходан је синглмодни дуплекс оптички печ корд, дужине 1m, са типом конектора SC-APC/LC-PC дуплекс, за спољашњу монтажу, или са заштитним цревом, као и етернет печ корд за спољашњу монтажу, минимално категорије 6, дужине 1m

5. Семафор 1
Синглмодни оптички кабл завршен је у ЗОК-у са типом конектора SC-APC. Поред ЗОК-а потребно је монтирати ПВЦ орман (довољних димензија за смештај активне комуникационе опреме), са уводницима за каблове, две бравице и IP65 заштитом. Индустријски свич, који се монтира у поменути ПВЦ орман, треба да задовољава следеће карактеристике:
1) 2x 1000 Base-X (SFP)
2) 1X 10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE)
3) 3X 10/100 Base-T (PoE+/PoE)
4) PoE буџет минимално 96W
5) До 30W по порту максимално
6) У складу са IEEE802.3af, IEEE802.3at и Hi-PoE
7) MAC auto study and aging, MAC address list capacity  min. 8K
8) Switching Capacity 6.8Gbps
9) 802.1Q Стандард VLAN
10) Подржава Spanning Tree, STP/RSTP
11) Подржава Loop Detection
12) Напајачка јединица 220VAc
13) Рaдна температура -30°C～65°C
14) Димензије 150mm×100mm×30mm
15) Маса максимално 500g 
Са 2 оптичка модула следећих карактеристика:
1) Гигабитни индустријски синглмодни SFP
2) LC PC port
3) 1310nm слање и 1310nm пријем
4) Домет до 20 km 
5) Максимална брзина 1Gbps
6) Температура рада -40° - +85°C

Ради повезивања, неопходна су 2 синглмоднна дуплекс оптички печ корда, дужине 1m, са типом конектора SC-APC/LC-PC дуплекс, за спољашњу монтажу, или са заштитним цревом, као и етернет печ корд за спољашњу монтажу, минимално категорије 6, дужине 1m.


6. Семафор 2
Синглмодни оптички кабл завршен је у ЗОК-у са типом конектора SC-APC. Поред ЗОК-а потребно је монтирати ПВЦ орман (довољних димензија за смештај активне комуникационе опреме), са уводницима за каблове, две бравице и IP65 заштитом. Индустријски свич, који се монтира у поменути ПВЦ орман, треба да задовољава следеће карактеристике:
1) 2x 1000 Base-X (SFP)
2) 1X 10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE)
3) 3X 10/100 Base-T (PoE+/PoE)
4) PoE буџет минимално 96W
5) До 30W по порту максимално
6) У складу са IEEE802.3af, IEEE802.3at и Hi-PoE
7) MAC auto study and aging, MAC address list capacity  min. 8K
8) Switching Capacity 6.8Gbps
9) 802.1Q Стандард VLAN
10) Подржава Spanning Tree, STP/RSTP
11) Подржава Loop Detection
12) Напајачка јединица 220VAc
13) Рaдна температура -30°C～65°C
14) Димензије 150mm×100mm×30mm
15) Маса максимално 500g 
са оптичким модулом следећих карактеристика:
1) Гигабитни индустријски синглмодни SFP
2) LC PC port
3) 1310nm слање и 1310nm пријем
4) Домет до 20 km 
5) Максимална брзина 1Gbps
6) Температура рада -40° - +85°C

Ради повезивања, неопходан је синглмодни дуплекс оптички печ корд, дужине 1m, са типом конектора SC-APC/LC-PC дуплекс, за спољашњу монтажу, или са заштитним цревом, као и етернет печ корд за спољашњу монтажу, минимално категорије 6, дужине 1m

7. Тунел
Синглмодни оптички кабл завршен је у ЗОК-у са типом конектора SC-APC. Поред ЗОК-а потребно је монтирати ПВЦ орман (довољних димензија за смештај активне комуникационе опреме), са уводницима за каблове, две бравице и IP65 заштитом. Индустријски свич, који се монтира у поменути ПВЦ орман, треба да задовољава следеће карактеристике:
1) 2x 1000 Base-X (SFP)
2) 1X 10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE)
3) 3X 10/100 Base-T (PoE+/PoE)
4) PoE буџет минимално 96W
5) До 30W по порту максимално
6) У складу са IEEE802.3af, IEEE802.3at и Hi-PoE
7) MAC auto study and aging, MAC address list capacity  min. 8K
8) Switching Capacity 6.8Gbps
9) 802.1Q Стандард VLAN
10) Подржава Spanning Tree, STP/RSTP
11) Подржава Loop Detection
12) Напајачка јединица 220VAc
13) Рaдна температура -30°C～65°C
14) Димензије 150mm×100mm×30mm
15) Маса максимално 500g 
са оптичким модулом следећих карактеристика:
1) Гигабитни индустријски синглмодни SFP
2) LC PC port
3) 1310nm слање и 1310nm пријем
4) Домет до 20 km 
5) Максимална брзина 1Gbps
6) Температура рада -40° - +85°C

Ради повезивања, неопходан је синглмодни дуплекс оптички печ корд, дужине 1m, са типом конектора SC-APC/LC-PC дуплекс, за спољашњу монтажу, или са заштитним цревом, као и етернет печ корд за спољашњу монтажу, минимално категорије 6, дужине 1m

8. Пумпа
Синглмодни оптички кабл завршен је у ЗОК-у са типом конектора SC-APC. Поред ЗОК-а потребно је монтирати ПВЦ орман (довољних димензија за смештај активне комуникационе опреме), са уводницима за каблове, две бравице и IP65 заштитом. Индустријски свич, који се монтира у поменути ПВЦ орман, треба да задовољава следеће карактеристике:
1) 2x 1000 Base-X (SFP)
2) 1X 10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE)
3) 3X 10/100 Base-T (PoE+/PoE)
4) PoE буџет минимално 96W
5) До 30W по порту максимално
6) У складу са IEEE802.3af, IEEE802.3at и Hi-PoE
7) MAC auto study and aging, MAC address list capacity  min. 8K
8) Switching Capacity 6.8Gbps
9) 802.1Q Стандард VLAN
10) Подржава Spanning Tree, STP/RSTP
11) Подржава Loop Detection
12) Напајачка јединица 220VAc
13) Рaдна температура -30°C～65°C
14) Димензије 150mm×100mm×30mm
15) Маса максимално 500g 
са оптичким модулом следећих карактеристика:
1) Гигабитни индустријски синглмодни SFP
2) LC PC port
3) 1310nm слање и 1310nm пријем
4) Домет до 20 km 
5) Максимална брзина 1Gbps
6) Температура рада -40° - +85°C

Ради повезивања, неопходан је синглмодни дуплекс оптички печ корд, дужине 1m, са типом конектора SC-APC/LC-PC дуплекс, за спољашњу монтажу, или са заштитним цревом, као и етернет печ корд за спољашњу монтажу, минимално категорије 6, дужине 1m

9. Солитер
Синглмодни оптички кабл завршен је у ЗОК-у са типом конектора SC-APC. Поред ЗОК-а потребно је монтирати ПВЦ орман (довољних димензија за смештај активне комуникационе опреме), са уводницима за каблове, две бравице и IP65 заштитом. Индустријски свич, који се монтира у поменути ПВЦ орман, треба да задовољава следеће карактеристике:
1) 2x 1000 Base-X (SFP)
2) 1X 10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE)
3) 3X 10/100 Base-T (PoE+/PoE)
4) PoE буџет минимално 96W
5) До 30W по порту максимално
6) У складу са IEEE802.3af, IEEE802.3at и Hi-PoE
7) MAC auto study and aging, MAC address list capacity  min. 8K
8) Switching Capacity 6.8Gbps
9) 802.1Q Стандард VLAN
10) Подржава Spanning Tree, STP/RSTP
11) Подржава Loop Detection
12) Напајачка јединица 220VAc
13) Рaдна температура -30°C～65°C
14) Димензије 150mm×100mm×30mm
15) Маса максимално 500g 
са оптичким модулом следећих карактеристика:
1) Гигабитни индустријски синглмодни SFP
2) LC PC port
3) 1310nm слање и 1310nm пријем
4) Домет до 20 km 
5) Максимална брзина 1Gbps
6) Температура рада -40° - +85°C

Ради повезивања, неопходан је синглмодни дуплекс оптички печ корд, дужине 1m, са типом конектора SC-APC/LC-PC дуплекс, за спољашњу монтажу, или са заштитним цревом, као и етернет печ корд за спољашњу монтажу, минимално категорије 6, дужине 1m

10. Гушевица
Синглмодни оптички кабл завршен је у ЗОК-у са типом конектора SC-APC. Поред ЗОК-а потребно је монтирати ПВЦ орман (довољних димензија за смештај активне комуникационе опреме), са уводницима за каблове, две бравице и IP65 заштитом. Индустријски свич, који се монтира у поменути ПВЦ орман, треба да задовољава следеће карактеристике:
1) 2x 1000 Base-X (SFP)
2) 1X 10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE)
3) 3X 10/100 Base-T (PoE+/PoE)
4) PoE буџет минимално 96W
5) До 30W по порту максимално
6) У складу са IEEE802.3af, IEEE802.3at и Hi-PoE
7) MAC auto study and aging, MAC address list capacity  min. 8K
8) Switching Capacity 6.8Gbps
9) 802.1Q Стандард VLAN
10) Подржава Spanning Tree, STP/RSTP
11) Подржава Loop Detection
12) Напајачка јединица 220VAc
13) Рaдна температура -30°C～65°C
14) Димензије 150mm×100mm×30mm
15) Маса максимално 500g 
са оптичким модулом следећих карактеристика:
1) Гигабитни индустријски синглмодни SFP
2) LC PC port
3) 1310nm слање и 1310nm пријем
4) Домет до 20 km 
5) Максимална брзина 1Gbps
6) Температура рада -40° - +85°C

Ради повезивања, неопходан је синглмодни дуплекс оптички печ корд, дужине 1m, са типом конектора SC-APC/LC-PC дуплекс, за спољашњу монтажу, или са заштитним цревом, као и етернет печ корд за спољашњу монтажу, минимално категорије 6, дужине 1m

11. Споменик
Синглмодни оптички кабл завршен је у ЗОК-у са типом конектора SC-APC. Поред ЗОК-а потребно је монтирати ПВЦ орман (довољних димензија за смештај активне комуникационе опреме), са уводницима за каблове, две бравице и IP65 заштитом. Индустријски свич, који се монтира у поменути ПВЦ орман, треба да задовољава следеће карактеристике:
1) 2x 1000 Base-X (SFP)
2) 1X 10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE)
3) 3X 10/100 Base-T (PoE+/PoE)
4) PoE буџет минимално 96W
5) До 30W по порту максимално
6) У складу са IEEE802.3af, IEEE802.3at и Hi-PoE
7) MAC auto study and aging, MAC address list capacity  min. 8K
8) Switching Capacity 6.8Gbps
9) 802.1Q Стандард VLAN
10) Подржава Spanning Tree, STP/RSTP
11) Подржава Loop Detection
12) Напајачка јединица 220VAc
13) Рaдна температура -30°C～65°C
14) Димензије 150mm×100mm×30mm
15) Маса максимално 500g 
са оптичким модулом следећих карактеристика:
1) Гигабитни индустријски синглмодни SFP
2) LC PC port
3) 1310nm слање и 1310nm пријем
4) Домет до 20 km 
5) Максимална брзина 1Gbps
6) Температура рада -40° - +85°C

Ради повезивања, неопходан је синглмодни дуплекс оптички печ корд, дужине 1m, са типом конектора SC-APC/LC-PC дуплекс, за спољашњу монтажу, или са заштитним цревом, као и етернет печ корд за спољашњу монтажу, минимално категорије 6, дужине 1m

12. Мали мост 1
Синглмодни оптички кабл завршен је у ЗОК-у са типом конектора SC-APC. Поред ЗОК-а потребно је монтирати ПВЦ орман (довољних димензија за смештај активне комуникационе опреме), са уводницима за каблове, две бравице и IP65 заштитом. Индустријски свич, који се монтира у поменути ПВЦ орман, треба да задовољава следеће карактеристике:
1) 2x 1000 Base-X (SFP)
2) 1X 10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE)
3) 3X 10/100 Base-T (PoE+/PoE)
4) PoE буџет минимално 96W
5) До 30W по порту максимално
6) У складу са IEEE802.3af, IEEE802.3at и Hi-PoE
7) MAC auto study and aging, MAC address list capacity  min. 8K
8) Switching Capacity 6.8Gbps
9) 802.1Q Стандард VLAN
10) Подржава Spanning Tree, STP/RSTP
11) Подржава Loop Detection
12) Напајачка јединица 220VAc
13) Рaдна температура -30°C～65°C
14) Димензије 150mm×100mm×30mm
15) Маса максимално 500g 
Са 2 оптичка модула следећих карактеристика:
1) Гигабитни индустријски синглмодни SFP
2) LC PC port
3) 1310nm слање и 1310nm пријем
4) Домет до 20 km 
5) Максимална брзина 1Gbps
6) Температура рада -40° - +85°C

Ради повезивања, неопходна су 2 синглмоднна дуплекс оптички печ корда, дужине 1m, са типом конектора SC-APC/LC-PC дуплекс, за спољашњу монтажу, или са заштитним цревом, као и етернет печ корд за спољашњу монтажу, минимално категорије 6, дужине 1m.


13. Мали мост 2
Синглмодни оптички кабл завршен је у ЗОК-у са типом конектора SC-APC. Поред ЗОК-а потребно је монтирати ПВЦ орман (довољних димензија за смештај активне комуникационе опреме), са уводницима за каблове, две бравице и IP65 заштитом. Индустријски свич, који се монтира у поменути ПВЦ орман, треба да задовољава следеће карактеристике:
1) 2x 1000 Base-X (SFP)
2) 1X 10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE)
3) 3X 10/100 Base-T (PoE+/PoE)
4) PoE буџет минимално 96W
5) До 30W по порту максимално
6) У складу са IEEE802.3af, IEEE802.3at и Hi-PoE
7) MAC auto study and aging, MAC address list capacity  min. 8K
8) Switching Capacity 6.8Gbps
9) 802.1Q Стандард VLAN
10) Подржава Spanning Tree, STP/RSTP
11) Подржава Loop Detection
12) Напајачка јединица 220VAc
13) Рaдна температура -30°C～65°C
14) Димензије 150mm×100mm×30mm
15) Маса максимално 500g 
са оптичким модулом следећих карактеристика:
1) Гигабитни индустријски синглмодни SFP
2) LC PC port
3) 1310nm слање и 1310nm пријем
4) Домет до 20 km 
5) Максимална брзина 1Gbps
6) Температура рада -40° - +85°C

Ради повезивања, неопходан је синглмодни дуплекс оптички печ корд, дужине 1m, са типом конектора SC-APC/LC-PC дуплекс, за спољашњу монтажу, или са заштитним цревом, као и етернет печ корд за спољашњу монтажу, минимално категорије 6, дужине 1m.

14. Прчевац
Синглмодни оптички кабл завршен је у ЗОК-у са типом конектора SC-APC. Поред ЗОК-а потребно је монтирати ПВЦ орман (довољних димензија за смештај активне комуникационе опреме), са уводницима за каблове, две бравице и IP65 заштитом. Индустријски свич, који се монтира у поменути ПВЦ орман, треба да задовољава следеће карактеристике:
1) 2x 1000 Base-X (SFP)
2) 1X 10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE)
3) 3X 10/100 Base-T (PoE+/PoE)
4) PoE буџет минимално 96W
5) До 30W по порту максимално
6) У складу са IEEE802.3af, IEEE802.3at и Hi-PoE
7) MAC auto study and aging, MAC address list capacity  min. 8K
8) Switching Capacity 6.8Gbps
9) 802.1Q Стандард VLAN
10) Подржава Spanning Tree, STP/RSTP
11) Подржава Loop Detection
12) Напајачка јединица 220VAc
13) Рaдна температура -30°C～65°C
14) Димензије 150mm×100mm×30mm
15) Маса максимално 500g 
са оптичким модулом следећих карактеристика:
1) Гигабитни индустријски синглмодни SFP
2) LC PC port
3) 1310nm слање и 1310nm пријем
4) Домет до 20 km 
5) Максимална брзина 1Gbps
6) Температура рада -40° - +85°C

Ради повезивања, неопходан је синглмодни дуплекс оптички печ корд, дужине 1m, са типом конектора SC-APC/LC-PC дуплекс, за спољашњу монтажу, или са заштитним цревом, као и етернет печ корд за спољашњу монтажу, минимално категорије 6, дужине 1m.

15. Пекарско
Синглмодни оптички кабл завршен је у ЗОК-у са типом конектора SC-APC. Поред ЗОК-а потребно је монтирати ПВЦ орман (довољних димензија за смештај активне комуникационе опреме), са уводницима за каблове, две бравице и IP65 заштитом. Индустријски свич, који се монтира у поменути ПВЦ орман, треба да задовољава следеће карактеристике:
1) 2x 1000 Base-X (SFP)
2) 1X 10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE)
3) 3X 10/100 Base-T (PoE+/PoE)
4) PoE буџет минимално 96W
5) До 30W по порту максимално
6) У складу са IEEE802.3af, IEEE802.3at и Hi-PoE
7) MAC auto study and aging, MAC address list capacity  min. 8K
8) Switching Capacity 6.8Gbps
9) 802.1Q Стандард VLAN
10) Подржава Spanning Tree, STP/RSTP
11) Подржава Loop Detection
12) Напајачка јединица 220VAc
13) Рaдна температура -30°C～65°C
14) Димензије 150mm×100mm×30mm
15) Маса максимално 500g 
са оптичким модулом следећих карактеристика:
1) Гигабитни индустријски синглмодни SFP
2) LC PC port
3) 1310nm слање и 1310nm пријем
4) Домет до 20 km 
5) Максимална брзина 1Gbps
6) Температура рада -40° - +85°C

Ради повезивања, неопходан је синглмодни дуплекс оптички печ корд, дужине 1m, са типом конектора SC-APC/LC-PC дуплекс, за спољашњу монтажу, или са заштитним цревом, као и етернет печ корд за спољашњу монтажу, минимално категорије 6, дужине 1m.

16. Слободна зона
Синглмодни оптички кабл завршен је у ЗОК-у са типом конектора SC-APC. Поред ЗОК-а потребно је монтирати ПВЦ орман (довољних димензија за смештај активне комуникационе опреме), са уводницима за каблове, две бравице и IP65 заштитом. Индустријски свич, који се монтира у поменути ПВЦ орман, треба да задовољава следеће карактеристике:
1) 2x 1000 Base-X (SFP)
2) 1X 10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE)
3) 3X 10/100 Base-T (PoE+/PoE)
4) PoE буџет минимално 96W
5) До 30W по порту максимално
6) У складу са IEEE802.3af, IEEE802.3at и Hi-PoE
7) MAC auto study and aging, MAC address list capacity  min. 8K
8) Switching Capacity 6.8Gbps
9) 802.1Q Стандард VLAN
10) Подржава Spanning Tree, STP/RSTP
11) Подржава Loop Detection
12) Напајачка јединица 220VAc
13) Рaдна температура -30°C～65°C
14) Димензије 150mm×100mm×30mm
15) Маса максимално 500g 
са оптичким модулом следећих карактеристика:
1) Гигабитни индустријски синглмодни SFP
2) LC PC port
3) 1310nm слање и 1310nm пријем
4) Домет до 20 km 
5) Максимална брзина 1Gbps
6) Температура рада -40° - +85°C

Ради повезивања, неопходан је синглмодни дуплекс оптички печ корд, дужине 1m, са типом конектора SC-APC/LC-PC дуплекс, за спољашњу монтажу, или са заштитним цревом, као и етернет печ корд за спољашњу монтажу, минимално категорије 6, дужине 2m.

17. Дом Војске
Потребно је извршити повезивање (by pass) телекомовог оптичког кабла који завршава у сутурену зграде и печ панела у рек орману (димензија 600x600, висине 9U) који је смештен на првом спрату. Ради повезивања неопходан је синглмодни оптички кабл минималног капацитета 6 влакана са типом конектора SC-APC. У рек орману (који је смештен на првом спрату) потребно је обезбедити напајање od 1kw са напонском летвом и печ панелом. Агрегациони свич треба монтирати у поменути рек орман на првом спрату. Агрегациони свич треба да задовољава минимално карактеристике Dahua PFS4210-8GT-150 или еквивалент и да буде екипиран са два оптичка модула следећих карактеристика:
1) Гигабитни индустријски синглмодни SFP
2) LC PC port
3) 1310nm слање и 1310nm пријем
4) Домет до 20 km 
5) Максимална брзина 1Gbps
6) Температура рада -40° - +85°C

Ради повезивања, неопходна су 2 синглмодних дуплекс оптичка печ корда, дужине 2m, са типом конектора SC-APC/LC-PC дуплекс.
Потребно је монтирати додатне 3 IP камере од 5MP (локација и положај камера прилог слика 1 и 2) са зидним носачима и зидним дознама.

18. ТК центар Пирот
Агрегациони свич у ТК центар Пирот, треба да задовољава минимално карактеристике свича Huawei S5735-S32ST4X или еквивалент, екипиран са 20 одговарајућих синглмодних оптичких модула сатипом конектора LC-PC, 1310nm слање и 1310nm пријем, домета минимално 10km и максималне брзине 1Gbps. Такође, ради повезивања, неопходно је 20 синглмодних дуплекс оптичких печ кордова, дужине 2m, са типом конектора SC-APC/LC-PC дуплекс.

19. ПУ Пирот
Media converter којим ће се долазни сигнал прилагодити за пренос до просторија где је смештен сервер система за видео надзор.

Укупне Количине
	Р.бр.
	Назив
	Јединица мере
	Укупно
	Јединична цена без ПДВ-а
	Укупна цена без ПДВ-а

	
	
	
	(А)
	(Б)
	(Ц)=(А) x (Б)

	1.
	ПВЦ орман, са уводницима за каблове, две бравице и IP65 заштитом (https://svezavideonadzor.rs/proizvod/pvc-orman-300x400x165-sa-plocom/  .....нпр.)
	комад
	16
	
	

	2.
	Индустријски свич Dahua PFS4206-4P-96 или еквивалент
	комад
	17
	
	

	3.
	Гигабитни индустријски синглмодни SFP за свич из тачке 2.
	комад
	25
	
	

	4.
	Синглмодних дуплекс оптички печ корда, дужине 1m, са типом конектора SC-APC/LC-PC дуплекс
	комад
	22
	
	

	5.
	Синглмодних дуплекс оптички печ корда, дужине 2m, са типом конектора SC-APC/LC-PC дуплекс
	комад
	25
	
	

	6.
	Eтернет печ корд дужине 1м
	комад
	25
	
	

	7.
	Eтернет печ корд дужине 2м
	комад
	1
	
	

	8.
	L2 управљиви свич са 2 гигабитна синглмодна оптичка модула са типом конектора LC-PC (Dahua PFS4210-8GT-150 или еквивалент)
	комад
	1
	
	

	9.
	Агрегациони оптички свич са 24 гигабитна синглмодна оптичка модула са типом конектора LC-PC (Huawei S5735-S32ST4X или еквивалент)
	комад
	1
	
	

	10.
	Media converter са гигабитним синглмодним оптичким модулом са типом конектора LC-PC (Dahua PFS3102-1T 2-layer или еквивалент)
	комад
	1
	
	

	11.
	Потрошни материјал
	комад
	1
	
	

	12.
	Извештај о извршеним опто-електричним мерењима и пуштање система у рад.
	комад
	1
	
	






	Збир: Укупна цена без ПДВ-а
	

	Износ ПДВ
	

	Укупно цена са ПДВ-ом
	



Место: _____________                                        ____________________________________
					                    име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум: _____________                                                           ____________________                                                        
							                                потпис

OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ услуга на коју се Закон о јавним набавкама не примењује: Одржавање система видео надзора на територији града, чији је наручилац Градска управа  Пирот, редни број 1.2.38/2024.
	Укупна цена без ПДВ-а:
	


	Износ ПДВ-а : 
	

	Укупна цена са ПДВ-ом: 
	

	Рок извршења: 
	Реализација Уговора ће се вршити најкасније до 31. децембра 2024.године

	Начин и услови плаћања (не краћи од 20, не дужи од 45 дана):
	Авансно плаћање није дозвољено. Плаћање ће бити извршено у року од _______ дана, по испостављању фактуре за услуге из Спецификације.

	Гарантни рок: 
	24 месеци од дана извршене примопредаје

	Место извршења
	Град Пирот

	Рок важења понуде: 
	30 дана од дана отварања понуда.

	Рок важења уговора:
	До коначног испуњења свих уговорних обавеза.

	Начин давања понуде:
(заокружити)
	А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ




Место:_____________                                 ______________________________________
						име и презиме овлашћеног лица понуђача

Датум:_____________                                                 ____________________                                                        
потпис

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ


	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број (ПИБ):
	

	Број личне карте 
(уколико је понуђач физичко лице):
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адрса понуђача (Е-mail):
	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора:

	



2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	
А) САМОСТАЛНО 

	
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ




Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђач



 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
	
	1)
	Назив подизвођача:
	

	

	Адреса:
	

	

	Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је подизвођач физичко лице)
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
2)
	
Назив подизвођача:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је подизвођач физичко лице)
	

	

	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.


ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	
	
1)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је учесник у заједничкој понуди физичко лице)
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
2)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	

	
Адреса:
	

	

	
Матични број:
	

	
	Број личне карте (уколико је учесник у заједничкој понуди физичко лице)
	

	

	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	



Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.





На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист  СФРЈ" бр. 16/65 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и тачака 1, 2. и 6 Одлукe о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 
Дужник: 
Назив и дреса:____________________________________________________
Матични број: ____________________________________________________
ПИБ:____________________________________________________________
Текући рачун(и): __________________________________________________
Код банке (банака) ________________________________________________
доставља:  
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице - 
	Корисник: Градска управа Пирот, Српских владара 82, 18300 Пирот, мат. број 07131674, ПИБ 100386203. тек. рачун 840-4640-79	

У прилогу овог акта достављамо бланко  сопствену меницу, серијски број: 

___________________
у складу са условима за учешће у набавци  услуга на коју се Закон о јавним набавкама не примењује: Одржавање система видео надзора на територији града, чији је наручилац Градска управа  Пирот, редни број 1.2.38/2024, као обезбеђење за извршење уговорне обавезе.

Овлашћујемо Градску управу Пирот, као НАРУЧИОЦА у поступку набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, да овом меницом може безусловно и неопозиво, плативо на први позив и без права на приговор, вансудским путем у складу са важећим прописима, извршити наплату својих потраживања до износа од ______________(_________________________________________________) динара са свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из конкурсне документације дође до промене лица овлашћених за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ____________________________________.

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један примерак за Корисника а други задржава Дужник.

Место и датум:				             	 Потпис овлашћеног лица

____________				      		________________________




На основу Закона о меници ("Сл.лист ФНРЈ" бр. 104/46 и 18/58, "Сл.лист  СФРЈ" бр. 16/65 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и тачака 1, 2. и 6 Одлукe о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета 
Дужник: 
Назив и дреса:____________________________________________________
Матични број: ____________________________________________________
ПИБ:____________________________________________________________
Текући рачун(и): __________________________________________________
Код банке (банака) ________________________________________________
доставља:  
МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице - 
	Корисник: Градска управа Пирот, Српских владара 82, 18300 Пирот, мат. број 07131674, ПИБ 100386203. тек. рачун 840-4640-79	

У прилогу овог акта достављамо бланко  сопствену меницу, серијски број: 

___________________
у складу са условима за учешће у набавци  добара на коју се Закон о јавним набавкама не примењује: Одржавање система видео надзора на територији града, чији је наручилац Градска управа  Пирот, редни број 1.2.38/2024, као обезбеђење за отклањање недостатака у гарантном року.

Овлашћујемо Градску управу Пирот, као НАРУЧИОЦА у поступку набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, да овом меницом може безусловно и неопозиво, плативо на први позив и без права на приговор, вансудским путем у складу са важећим прописима, извршити наплату својих потраживања у висини плаћеног аванса од 100%, односно  ______________ (_________________________________________________) динара са свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице. 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из конкурсне документације дође до промене лица овлашћених за заступање и располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника ____________________________________.

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један примерак за Корисника а други задржава Дужник.

Место и датум:				             	 Потпис овлашћеног лица
______________				      		________________________


Модел Уговора
 о одржавању система видео надзора на територији града 

Уговорне стране:

1. Градска управа Пирот, Српских Владара 82, Пирот, ПИБ: 100386203, матични број: 07131674, коју заступа начелник Градске управе Пирот Саша Јовановић, (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) 
и 
2. ________________________________, место ______________, ул. _________________ ________________ бр. _____, ПИБ ______________, МБ _______________ кога заступа директор __________________________, 
(заокружити и попунити)
који наступа 
а. самостално, 
б.   уз ангажовање подизвођача ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
(навести назив подизвођача, уколико је планирано ангажовање), 
в.   са учесницима у заједничкој понуди: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 (навести све остале учеснике у заједничкој понуди); 
с друге стране (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: набавка услуге: Одржавање система видео надзора на територији града, по спроведеном поступку набавке услуге на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, редни број 1.2.38/2024, број понуде ________ од __________ године.
По предмету Уговора, уговорне стране су своје међусобне односе уредиле на следећи начин:

Члан 1

Предмет овог уговора је набавка услуге - Одржавање система видео надзора на територији града, по спроведеном поступку набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, редни број 1.2.38/2024. 
Количина и врста услуга на одржавању система видео надзора на територији града дефинисани су понудом Извршиоца услуге број _________ од ____________. године која је саставни део и прилог овог Уговора.
У оквиру одржавања система видео надзора Извршилац је дужан да изврши набавку и монтажу следећих додатних елемената система:

Члан 2
	Р.бр.
	Назив
	Јединица мере
	Укупно

	1.
	ПВЦ орман, са уводницима за каблове, две бравице и IP65 заштитом (https://svezavideonadzor.rs/proizvod/pvc-orman-300x400x165-sa-plocom/  .....нпр.)
	комад
	16

	2.
	Индустријски свич Dahua PFS4206-4P-96 или еквивалент
	комад
	17

	3.
	Гигабитни индустријски синглмодни SFP за свич из тачке 2.
	комад
	25

	4.
	Синглмодних дуплекс оптички печ корда, дужине 1m, са типом конектора SC-APC/LC-PC дуплекс
	комад
	22

	5.
	Синглмодних дуплекс оптички печ корда, дужине 2m, са типом конектора SC-APC/LC-PC дуплекс
	комад
	25

	6.
	Eтернет печ корд дужине 1м
	комад
	25

	7.
	Eтернет печ корд дужине 2м
	комад
	1

	8.
	L2 управљиви свич са 2 гигабитна синглмодна оптичка модула са типом конектора LC-PC (Dahua PFS4210-8GT-150 или еквивалент)
	комад
	1

	9.
	Агрегациони оптички свич са 24 гигабитна синглмодна оптичка модула са типом конектора LC-PC (Huawei S5735-S32ST4X или еквивалент)
	комад
	1

	10.
	Media converter са гигабитним синглмодним оптичким модулом са типом конектора LC-PC (Dahua PFS3102-1T 2-layer или еквивалент)
	комад
	1

	11.
	Потрошни материјал
	комад
	1

	12.
	Извештај о извршеним опто-електричним мерењима и пуштање система у рад.
	комад
	1




Наручилац се обавезује да пружене услуге плати по цени од __________ динара без ПДВ-а и плус __________ динара ПДВ, што заједно износи ______________ динара са ПДВ-ом. 
 Авансно плаћање није дозвољено. Плаћање ће бити извршено у року од _____ дана, по испостављању фактуре за услуге из Спецификације.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 3

Фактурисање пружених услуга Извршилац ће вршити по цени из понуде, односно по ценама из Спецификације понуде, која је и саставни део и прилог овог Уговора, а у случају фактурисања по цени која није наведена у понуди, наручилац може тражити једнострани раскид уговора и накнаду штете.
Јединичне цене из понуде су фиксне и не могу се мењати ни по ком основу.
Наручилац, евентуалне, скривене трошкове неће признати накнадно, по потписивању овог Уговора.

Финансијско обезбеђење
Члан 4.

Извршилац се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу меницу за добро извршење уговорне обавезе, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 
Извршилац се обавезује да приликом потписивања овог уговора преда Наручиоцу меницу за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, која мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор, платива на први позив, са роком важности који је 30 дана дужи од гарантног рока. 
Наручилац има право да тражи продужење трајања менице за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извршилац на писмени позив не отклони недостатке. 
Меницу за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извршилац не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева. 
У том случају Наручилац може ангажовати другог Извршиоца и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом и пажњом доброг привредника.

Члан 5

Наручилац је у обавези да одреди лице које ће вршити надзор над реализацијом овог Уговора и о томе писмено обавестити Извршиоца. 

Члан 6

Извршилац се обавезује да ће пре пружања било које врсте услуге обавестити лице које врши надзор. 
Извршилац је обавезан да посебним решењем одреди лице које ће руководити сервисирањем саобраћајне опреме и уредно испостављати извештаје. 
Извршилац је у обавези да услуге на сервисирању саобраћајне опреме изврши у свему према важећим законским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за ову врсту посла, правилима струке, техничкој спецификацији и понуди Извршиоца.

Члан 7

Извршилац је обавезан да предузме све техничке, заштитне и друге мере за сигурност радова, радника, пролазника, јавног саобраћаја, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан надокнадити све штете које причини трећим лицима. 
Наручилац неће сносити одговорност за штету Извршиоцу, његовим радницима или трећим лицима која може проистећи из његовог ангажовања на пружању услуге који су предмет овог Уговора.

Члан 8

Извршилац за услуге сервисирања саобраћајне опреме даје гарантни рок у свему према гарантном року за ту врсту радова, у складу са Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова ("Сл.гласник РС", број 93/2011) и то у износу од 24 месеци од дана извршене примопредаје.

Члан 9

Овај Уговор се закључује на период најкасније до 31. децембра 2024.године, односно  од дана закључења Уговора за сервисирање, односно до краја календарске године за редовно одржавање.
Свака уговорна страна може отказати овај Уговор и пре истека рока из претходног става уколико друга уговорна страна не испуњава обавезе утврђене овим Уговором.

Члан 10

На све што није регулисано овим Уговором примењује се Закон о облигационим односима и важећи прописи који уређују област која је предмет овог Уговора.

Члан 11

Све спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а ако се не постигне споразум, надлежан је Привредни суд у Нишу.

Члан 12

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

    Н А Р У Ч И Л А Ц				        И З В Р Ш И Л А Ц  
                                                                                                                                                                                                        
_________________________		              _________________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 
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